{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,6],[10,0,13,0],[10,1,13,1],[10,3,13,3],[10,4,13,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["马鞍山市人民医院窗帘、医用隔帘询价单"]
["报价单位：",null,null,"报价日期："]
["序号","名称","参数要求","单位","数量","采购单价（元）","备注"]
[1,"遮光窗帘","1.纤维含量：100%聚酯纤维，幅宽2.8米，无异味，颜色可选。\n2.克重量≥500（g/m）。\n3.甲醛含量：≤50mg/kg。\n4.PH值：4.0-9.0（a）。\n5.断裂强力≥250N,水洗尺寸变化率：+2.0~-2.0(%),耐洗（变色/沾色）：4/3~4级，耐干摩擦：4级，耐湿摩擦：3-4级，耐光：6级。\n6.防紫外线性能：UPF：＞30，T(UVA)AV(%):＜5%。\n7.窗帘褶皱1:1.8。\n8.布料要求：环保、防缩水、阻燃达到国家B1标准、遮光。工艺要求：不缩水、不褪色、防霉、阻燃、抗静电、防腐蚀及透气、美观、易清洗、耐洗涤等特点。\n9.所供货物要符合纺织产品基本安全技术规范（GB 18401-2010）、纺织品装饰用织物标准（GBT 19817-2005)、纺织品防紫外线性能评定标准（GB-T 18830-2002），《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）。\n10.有纺布带，宽≥8cm，抗紫外线，易洗涤，不变形，耐老化。\n11.含安装等费用。","m",1]
[2,"医用隔帘","1.纤维含量：100%聚酯纤维，幅宽2.8米，无异味，颜色可选。\n2.克重量≥500（g/m）。\n3.甲醛含量：≤50mg/kg。\n4.PH值：4.0-9.0（a）。\n5.断裂强力≥250N,水洗尺寸变化率：+2.0~-2.0(%),耐洗（变色/沾色）：4/3~4级，耐干摩擦：4级，耐湿摩擦：3-4级，耐光：6级。\n6.防紫外线性能：UPF：＞30，T(UVA)AV(%):＜5%。\n7.隔帘褶皱1:1.8。\n8.布料要求：环保、防缩水、阻燃达到国家B1标准、遮光。工艺要求：不缩水、不褪色、防霉、阻燃、抗静电、防腐蚀及透气、美观、易清洗、耐洗涤等特点。\n9.所供货物要符合纺织产品基本安全技术规范（GB 18401-2010）、纺织品装饰用织物标准（GBT 19817-2005)、纺织品防紫外线性能评定标准（GB-T 18830-2002），《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）。\n10.有纺布带，宽≥8cm，抗紫外线，易洗涤，不变形，耐老化。            \n11.含安装等费用。","m",1]
[3,"卷帘","1.材质：环保聚酯纤维涂层面料，半遮光、防水不变形、防紫外线、抗压力、抗高温、抗污染、结实耐用、易清洁。\n2.上梁：优质铝合金，厚度≥1.2mm。下梁：优质铝合金，厚度≥1.2mm。拉珠：优质工程塑料，可设置上或者下限位。\n3.含安装等费用。","㎡",1]
[4,"纱帘","1.纤维含量：100%涤纶，幅宽2.8米，克重≥115（g/m）。\n2.隔热≈20℃：耐洗色牢度≥4：水洗尺寸变化率-0.5。        \n3.质地柔软，手感舒适，有隔音、隔热、吸尘的效果，可干洗、水洗；能防紫外线对人体的伤害。","m",1]
[5,"窗帘轨道","1.优质烤漆铝合金,色泽均匀，外壁光滑无皱纹、裂纹、气泡、夹杂物、无电灼伤、氧化膜无脱落等影响使用的缺陷。\n2.无声轨道，壁厚≥1.2mm，单轨。\n3.轨道滑轮及挂钩：单个滑轮安全负荷1.5kg，单个支架安全负荷5kg，滑轮静音润滑，挂钩为S钩。\n4.含安装等费用。","m",1]
[6,"百叶窗","1.材质：PVC 铝合金\n2.叶片尺寸：2.5cm \n3.阻燃防火，防紫外线：紫外线穿透率5%(阻挡95%左右直射阳光）\n4.其它性能：防水、防潮、稳定、经久耐用\n5.配件：\n5.1 轨道：采用钢制上轨道,表面抗氧化处理，经久耐用\n5.2 拉珠：最大承重13KG大力士拉珠，拉珠之间摩擦系数小，不易损坏，性能稳定\n5.3 插件：精巧的齿轮设计使操纵和控制变得更加顺畅，强度高，耐腐化\n6.含安装等费用。","㎡",1]
[7,"输液吊杆","1.内、外杆皆采用不锈钢材质，外杆直径不得小于 16mm × 0.8 mm 、内杆直径不得小于 12mm×0. 4mm:内管升降高度 500 mm，挂钩尺度 160 mm（伸展式）90mm（弯曲）总长度 300 mm-1700 mm。\n2.外形美观大方，使用安全可靠，质量经久耐用，永不褪色。\n3.输液杆采用内外杆抽拉式，挂钩高度可无级调节，操作灵活、轻松方便。\n4.升降器上需配备 4 个可折叠式输液挂钩，挂钩材质为优质不锈钢材料，耐腐蚀。\n5.手按式升降器，可单手操作，随意调节高度，升降器材质采用高强度塑料坚固耐用。\n6.输液杆每个品钩可承重 5公斤，总承重可达20 公斤。\n7.输液滑车带有自锁装置，当吊杆承重时，滑车会即时锁止在轨道上，从而固定住吊杆的位置，使吊杆不会滑动。\n8.含安装等费用。","套",1]
[8,"输液轨道","铝合金材质，壁厚≥1.2mm,承重强，坚固耐用，耐腐蚀性强,配四轮轨道滑轮，根据实际需求，提供对应款式的轨道（U型）。","套",1]
[null,null,"铝合金材质，壁厚≥1.2mm,承重强，坚固耐用，耐腐蚀性强,配四轮轨道滑轮，根据实际需求，提供对应款式的轨道（O型）。"]
[null,null,"铝合金材质，壁厚≥1.2mm,承重强，坚固耐用，耐腐蚀性强,配四轮轨道滑轮，根据实际需求，提供对应款式的轨道（L型）。"]
[null,null,"铝合金材质，壁厚≥1.2mm,承重强，坚固耐用，耐腐蚀性强,配四轮轨道滑轮，根据实际需求，提供对应款式的轨道（直轨）。"]
[9,"罗马杆","材质铝合金，壁厚≥1.2mm","m",1]
[null,null,"隔帘，布帘，纱帘结算时按照延长米金额加轨道金额"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}