{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,6],[3,6,15,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["马鞍山市人民医院窗帘、医用隔帘等询价单"]
["报价单位：",null,null,"报价日期："]
["序号","名称","参数要求","单位","数量","采购单价","折扣率"]
[1,"遮光窗帘","1.纤维含量：100%聚酯纤维，幅高2.8米，无异味，颜色可选。\n2.克重量≥900（g/m）。\n3.甲醛含量：≤75mg/kg。\n4.PH值：4.0-7.5（a）。\n5.耐洗（变色/沾色）：4/3~4级，耐干摩擦：4级，耐湿摩擦：3-4级。\n6.防紫外线性能：UPF：＞30，T(UVA)AV(%):＜5%。\n7.窗帘褶皱1:2。\n8.布料要求：环保、防缩水、阻燃达到国家B1标准、遮光。工艺要求：不缩水、不褪色、防霉、阻燃、抗静电、防腐蚀及透气、美观、易清洗、耐洗涤等特点。\n9.所供货物要符合纺织产品基本安全技术规范（GB 18401-2010）、绿色产品评价、纺织产品（GB-T 35611-2017)），《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）。     10.含安装等费用。","m",1,65]
[2,"医用隔帘","1.纤维含量：100%多元脂纤维，幅高2.8米，无异味，颜色可选。\n2.克重量≥200（g/m）。\n3.甲醛含量：≤75mg/kg。\n4.PH值：4.0-7.5（a）。\n5.耐洗（变色/沾色）：4/3~4级，耐干摩擦：4级，耐湿摩擦：3-4级。\n6.防紫外线性能：UPF：＞30，T(UVA)AV(%):＜5%。\n7.隔帘褶皱1:2。\n8.布料要求：环保、防缩水、阻燃达到国家B1标准、遮光。工艺要求：不缩水、不褪色、防霉、阻燃、抗静电、防腐蚀及透气、美观、易清洗、耐洗涤等特点。\n9.所供货物要符合纺织产品基本安全技术规范（GB 18401-2010）、绿色产品评价、纺织产品（GB-T 35611-2017)），《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）。      10.含安装等费用。","m",1,55]
[3,"卷帘","1.材质：100%玻璃纤维面料，幅高2米，100%遮光、防水不变形、防紫外线、抗压力、抗高温、抗污染、结实耐用、易清洁。\n2.克重≥480（g/㎡）                                                           3.甲醛含量：≤75mg/kg。\n4.PH值：4.0-7.5（a）。                                                           5.耐洗（变色/沾色）：4/3~4级，耐干摩擦：4级，耐湿摩擦：3-4级。                6.上梁：优质铝合金，厚度≥1.2mm。下梁：优质铝合金，厚度≥1.2mm。拉珠：优质工程塑料，可设置上或者下限位。\n7.含安装等费用。","㎡",1,95]
[4,"纱帘","1.纤维含量：100%聚酯纤维，幅高2.8米，克重≥150（g/m）。\n2.隔热≈20℃：耐洗色牢度≥4：水洗尺寸变化率-0.5。        \n3.质地柔软，手感舒适，有隔音、隔热、吸尘的效果，可干洗、水洗；能防紫外线对人体的伤害。                                                                           4.含安装等费用。","m",1,55]
[5,"窗帘轨道","1.铝合金静音大方轨，优质铝材， 抗氧化，防腐蚀，加厚顺滑静音，连接环为不锈钢材质，滑轮材料为 PUC 材料。 如为弯曲轨道，需要经过热弯机压弧折弯处 理，不得现场人工暴力弯曲。\n2.无声轨道，壁厚≥1.2mm，单轨。\n3.轨道滑轮：单个滑轮安全负荷1.5kg，单个支架安全负荷5kg，滑轮静音润滑。\n4.含安装等费用。","m",1,35]
[6,"百叶窗","1.材质：PVC 铝合金\n2.叶片克重、壁厚：20g/m、0.5mm\n3.阻燃防火：阻燃达到国家B1标准\n4.其它性能：防水、防潮、稳定、经久耐用\n5.配件：\n5.1 上杆壁厚、抗拉强度：1.8mm、250N/m㎡\n5.2下杆壁厚、抗拉强度：3.0mm、180N/m㎡\n5.3 拉珠：最大承重13KG大力士拉珠，拉珠之间摩擦系数小，不易损坏，性能稳定      6. 含安装等费用。    ","㎡",1,95]
[7,"水晶帘","1.材质：PVC水晶片\n2.厚度≥2.3mm\n3.防静电，无甲醛、结实耐用、易清洁、多色可选。\n4.含安装等费用。","㎡",1,150]
[8,"输液吊杆","1.材料：铝合金\n2.升降高度：根据房高订做\n3.特点：调节灵活，滑动自如，操作方便， 有效提高医护人员工作效率               4.输液吊杆规格产品特点                                                          4.1输液瓶高度调节轻松、灵活、方便、 省力；                                     4.2一体化防护罩设计，方便清洁；   \n4.3专为防落尘装置，无菌洁净手术室、ICU 专防落尘吊架；                  \n4.4吊架可装吊钩与吊筐共用，适用不同输液形式；                                   5.吊杆有多种颜色可供选择，以配合病 房整体装体修风格。                         6.滑轮刹车装置，当输液瓶挂上输液架时，滑轮刹车装置自动刹车，使输液架不移动。                         7.手按式的升降器，可单手操作，随意调节高度，升降器材质采用高强度工程塑料，坚固耐用，耐腐蚀。\n8.输液架上的升降器配有四支可折叠式的输液挂勾，输液架下部配有一个固定式的输液架钩；挂勾材质：轻质铝合金，不易变形；挂钩头为尖形，方便使用。                  9.输液架下端设有限位套，使用安全，牢固。                                     10.输液架材质：采用优质铝合金；表面处理：银白亚光氧化处理\n11.含安装等费用。","套",1,80]
[9,"输液轨道","1.铝合金静音大方轨，优质铝材， 抗氧化，防腐蚀，加厚顺滑静音，连接环为不锈钢材质，滑轮材料为 PUC 材料。 如为弯曲轨道，需要经过热弯机压弧折弯处 理，不得现场人工暴力弯曲。\n2.壁厚1.3mm，单轨，提供对应款式的轨道（包含U型、O型、L型、直轨）。               3.含安装等费用。","m",1,50]
[10,"罗马杆","1.材质：铝合金                                                                2.壁厚：≥1.2mm                                                                3.防锈耐用，承重力强                                                               4.含安装等费用。","m",1,35]
[11,"布带","1.材质：有纺布带                                                     2.尺寸：宽≥8cm                                                    3.特点：抗紫外线，易洗涤，不变形，耐老化。","m",1,20]
[12,"布钩","1.材质：不锈钢烤漆                                                        \n2.特点：结实耐用、不易生锈","个",1,1]
[13,"绑带","面料：和窗帘面料一致，不缩水、不褪色、防霉、阻燃、抗静电、防腐蚀及透气、美观、易清洗、耐洗涤","对",1,40]
[null,null,"隔帘，布帘，纱帘结算时按照延长米金额加轨道金额。\n填写统一折扣率。盖公章\n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}